[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# location civic-location identifier

モード: グローバルコンフィグモード --> 住所情報登録モード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# [no] location civic-location identifier <1-4095>`

LLDP-MEDで通知する住所情報の設定を行う住所情報登録モードに移動する。新規登録時は、引き続きlocation civic-location(sub-commands)コマンドを実行して、具体的な住所を指定すること。
no形式で実行した場合は指定した住所情報を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
登録した住所情報をLLDP-MEDで通知するには、インターフェースモードのlocation civic-location-idコマンドでポートに住所情報を割り当てる必要がある。また、lldp med-tlv-selectコマンドで位置識別情報（Location Identification TLV）を同ポートから送信するよう設定しておく必要がある。
住所情報は400件まで作成できる。
住所情報登録モードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`<1-4095>` | 住所情報の登録番号

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで住所情報の登録番号を指定しても、location civic-location(sub-commands)コマンドで具体的な情報を入力するまで、該当番号の住所情報は登録されたことにならない（ランニングコンフィグに現れない）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- location civic-location identifier（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- location civic-location(sub-commands)（住所情報登録モード）

### 関連コマンド

lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
location civic-location-id（インターフェースモード）
show location（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T