[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match vlan

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match vlan <1-4094>`

`(config-cmap)# no match vlan`

対象クラスマップにmatch vlan節を追加する。すでにmatch vlan節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch vlan節を削除する。
match vlan節は、入力VLANに基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`<1-4094>` | 受信パケットのVLAN ID。タグ付きパケットの場合はVLANタグヘッダーのVLAN ID。タグなしパケットの場合は同パケットが所属するVLANのVLAN ID

### 注意・補足事項

■ 同一クラスマップ内では、match access-groupコマンドで指定するハードウェアアクセスリストのvlan、inner-vlanパラメーターと、クラスマップのmatch vlanコマンド、match inner-vlanコマンドを混在させずに、どちらか一方だけを使うこと。
■ match vlan節は、マルチプルVLAN（プライベートVLAN）のアイソレートVLANとコミュニティーVLAN（private-vlan参照）にはマッチしない。

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match vlan（クラスマップモード）

### 関連コマンド

access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
match access-group（クラスマップモード）
match inner-vlan（クラスマップモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T