[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ospf restart helper

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config)# ospf restart helper {never|only-reload|only-upgrade|max-grace-period <1-1800>}`

`(config)# no ospf restart helper [max-grace-period]`

OSPFグレースフルリスタート機能の補助動作を設定する。
no形式で実行した場合は、初期設定のグレース間隔（120秒）に設定する。

### パラメーター

`never` | 補助動作を行わない
`only-reload` | ソフトウェアリロード時のみ補助動作を行う
`only-upgrade` | ソフトウェアアップグレード時のみ補助動作を行う
`max-grace-period <1-1800>` | グレース間隔が指定した値より少ない場合のみ補助動作する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ospf restart helper（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

capability restart（OSPFモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T