[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan access-map

モード: グローバルコンフィグモード --> VLANアクセスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ハードウェアパケットフィルター

`(config)# [no] vlan access-map NAME`

VLANアクセスマップを作成し、VLANアクセスマップモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したVLANアクセスマップを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
VLANアクセスマップモードでは、match access-groupコマンドによって、フィルタリングに使用するハードウェアアクセスリストを指定する。

### パラメーター

`NAME` | VLANアクセスマップ名

### 使用例

■ 「deny_all」という名前のアクセスマップを作成し、アクセスリスト「4000」にマッチさせる。

    awplus(config)# vlan access-map deny_all ↓
    awplus(config-vlan-access-map)# match access-group 4000 ↓
    awplus(config-vlan-access-map)# exit ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- vlan access-map（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- match access-group（VLANアクセスマップモード）

### 関連コマンド

vlan filter（グローバルコンフィグモード）
show vlan access-map（特権EXECモード）
show vlan filter（特権EXECモード）
match access-group（VLANアクセスマップモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T