[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# trigger activate

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`# trigger activate <1-250>`

指定したトリガーを手動で起動する。
本コマンドでは、no形式のactiveコマンドで無効状態にしたトリガーであっても起動できる。また、テストモードのトリガーであっても、scriptコマンドで指定したスクリプトが実際に起動される（本来、テストモードのトリガーは、起動されたことがログに残るだけで、スクリプトは実行されない）。
ただし、本コマンドで起動した場合は、トリガーの実行回数を制御するカウンター（初期値をrepeatコマンドで設定）や最終実行時間の値は変更されない（実行回数カウンターや最終実行時間はshow triggerコマンドで確認可能）。

### パラメーター

`<1-250>` | トリガー番号

### 使用例

■ トリガー「1」を手動で起動する。

    awplus# trigger activate 1 ↓
    awplus#
    AlliedWare Plus (TM) 5.5.5 xx/xx/xx xx:xx:xx
    ...

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）
test（トリガーモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T