[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ipv6 prefix-list

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`# clear ipv6 prefix-list [PLISTNAME [X:X::X:X/M]]`

IPv6プレフィックスリストの統計情報をクリアする。

### パラメーター

`PLISTNAME` | IPv6プレフィックスリスト名
`X:X::X:X/M` | IPv6プレフィックス

### 関連コマンド

ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T