[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# acl-group ip address

モード: グローバルコンフィグモード --> IPホストグループモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] acl-group ip address NAME`

ハードウェアアクセスリストのIPアドレス条件を定義するIPホストグループを新規作成または変更するためのIPホストグループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したIPホストグループを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
具体的なIPアドレスの条件はacl-group ip address(entry)コマンドで指定する。条件指定のないIPホストグループはすべてのIPv4アドレスにマッチする。

### パラメーター

`NAME` | IPホストグループ名

### 使用例

■ IPホストグループv4hg1を作成する。

    awplus(config)# acl-group ip address v4hg1 ↓
    awplus(config-ip-host-group)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- acl-group ip address（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- acl-group ip address(entry)（IPホストグループモード）

### 関連コマンド

access-list hardware(seq entry)（ハードウェアアクセスリストモード）
show acl-group ip address（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T