[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# gvrp enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`(config)# [no] gvrp enable`

スイッチのGVRP機能を有効にする。
no形式で実行した場合は無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# gvrp enable ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- gvrp enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

gvrp（インターフェースモード）
gvrp dynamic-vlan-creation（グローバルコンフィグモード）
show gvrp configuration（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T