[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear port-security intrusion

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# clear port-security intrusion [interface IFNAME]`

指定したスイッチポートに登録された不正MACアドレスを削除する。

### パラメーター

`interface IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 関連コマンド

show port-security intrusion（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T