[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match dscp

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match dscp <0-63>`

`(config-cmap)# no match dscp`

対象クラスマップにmatch dscp節を追加する。すでにmatch dscp節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch dscp節を削除する。
match dscp節は、IP/IPv6ヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。
DSCPフィールドとは、IPではTOSフィールドの先頭6ビット、IPv6ではTraffic Classフィールドの先頭6ビットを指す。

### パラメーター

`<0-63>` | IP/IPv6ヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値

### コマンドツリー

    class-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match dscp（クラスマップモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T