[index] CentreCOM Secure HUB GS970EMXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# epsr configuration

モード: グローバルコンフィグモード --> EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config)# epsr configuration`

イーサネットリングプロテクション（EPSR = Ethernet Protected Switched Ring）の設定を行うEPSRモードに移行する。
EPSRモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### 使用例

■ EPSRモードに移行する。

    awplus(config)# epsr configuration ↓
    awplus(config-epsr)#

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- epsr configuration（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- epsr（EPSRモード）
             +- epsr datavlan（EPSRモード）
             +- epsr enhancedrecovery enable（EPSRモード）
             +- epsr flush-type（EPSRモード）
             +- epsr mode master（EPSRモード）
             +- epsr mode transit（EPSRモード）
             +- epsr priority（EPSRモード）
             +- epsr state（EPSRモード）
             +- epsr trap（EPSRモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003033 Rev.T