[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# UTM / IPレピュテーション

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）は、IPアドレスの分類リスト（IPレピュテーションデータベース）をもとに、特定のIPアドレスを送信元または宛先とするパケットを制御する機能です。

> Note

> > IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能を使用するにはアニュアルライセンスが必要です。
> > ライセンスのインストール方法については「運用・管理」/「システム」の「ライセンスキーのインストール」をご参照ください。

> Note

> > サーバーからリソースファイルがダウンロードされると、リソースファイルの読み込みが開始されます。このリソースファイルの読み込み中は通信が破棄される可能性がありますのでご注意ください。

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の処理は、ブリッジング用、ルーティング用の両インターフェースで受信したパケットに対して行われます。

> Note

> > IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の対象はIPv4パケットだけです。IPv6には対応していません。

IPレピュテーション機能では、Proofpoint社が提供する最新のIPレピュテーションデータベースにもとづいて、特定のIPアドレスを送信元または宛先とするトラフィックをIPレピュテーションカテゴリーに分類します。
各カテゴリーに対するデフォルトのアクションはalert（ログへの記録）ですが、category actionコマンドでカテゴリーごとにアクションを変更可能です。
また、ホワイトリストを使うことで、特定のIPアドレスをIPレピュテーションの分類対象から外すこともできます。
データベースの更新をつかさどるアップデートマネージャーについては「UTM」/「アップデートマネージャー」をご覧ください。
また、IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の具体的な使用例については、「設定例集」をご覧ください。

## 検査タイミング

本機能は下記のタイミングでサポート対象のパケットを検査します。

- Ethernetインターフェース（PPPoE、802.1Qを含む）での受信時
- トンネルインターフェースでの受信時 ※初期設定では検査しません。後述する設定が必要です。
- ブリッジインターフェースでの受信時
- 本製品が生成したパケット（自装置発パケット）の送信前

> Note

> > 初期設定では、トンネルインターフェースで受信したパケットは検査されません。
> > トンネルインターフェースで受信したパケットに本機能を適用するには、インターフェースモードのtunnel inline-processingコマンドか、グローバルコンフィグモードのtunnel security-reprocessingコマンドを有効にしてください。
> > tunnel security-reprocessingコマンドの有効時は、すべてのトンネルインターフェースで受信パケットが検査対象になります。
> > 一方、tunnel inline-processingコマンドは指定したIPsecトンネルインターフェースに対してのみ有効ですが、復号後のパケットだけを検査するためsecurity-reprocessingよりもパケット処理の負荷軽減が見込まれます。

## 基本設定

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の設定は、IPレピュテーションモード（ip-reputationコマンド）で行います。
providerコマンドでIPレピュテーションデータベースの提供元を指定した後、category actionコマンドでカテゴリーごとのアクションを指定し、protectコマンドで有効化します。
以下、IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の基本的な設定手順を示します。

1. IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の設定を行うため、IPレピュテーションモードに移行します。これにはip-reputationコマンドを使います。

       awplus(config)# ip-reputation ↓

2. IPレピュテーションデータベースの提供元を指定します。これにはproviderコマンドを使います。

       awplus(config-ip-reputation)# provider proofpoint ↓

   > Note

   > > IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能とファイアウォール機能を併用する場合は、IPレピュテーションデータベースを更新するため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTPS通信を許可する必要があります。また、アプリケーションコントロール（DPI）機能でサンドバイン社のアプリケーションシグネチャデータベースを使用している場合は、本製品からインターネットへのSSL通信も許可する必要があります。

3. 特定のIPアドレスを送信元または宛先とするトラフィックを検出したときに実行すべきアクションをIPレピュテーションカテゴリーごとに指定します。これにはcategory actionコマンドを使います。
   アクションには次の3つがあります。各イベントに対するデフォルトのアクションはalert（ログに記録）です。
   - alert（ログに記録）
   - deny（パケットを破棄）
   - disable（何もしない）
   なお、category actionコマンドで指定するIPレピュテーションカテゴリー名は、show ip-reputation categoriesコマンドで確認できます。また、各カテゴリーの具体的内容については、一覧をご覧ください。

       awplus(config-ip-reputation)# do show ip-reputation categories ↓
          Category (* = invalid)  Action   Description
       ------------------------------------------------------------------------------
          AbusedTLD               alert    Abused or free TLD Related
          Bitcoin_Related         alert    Bitcoin Mining and related
          Blackhole               alert    Blackhole or Sinkhole systems
          Bot                     deny     Known Infected Bot
          Brute_Forcer            alert    SSH or other brute forcer
          ChatServer              deny     POLICY Chat Server
          CnC                     alert    Malware Command and Control Server
          Compromised             alert    Known compromised or Hostile
          DDoSAttacker            alert    DDoS Source
          DDoSTarget              alert    Target of a DDoS
          DriveBySrc              alert    Driveby Source
          Drop                    alert    Drop site for logs or stolen credentials
          DynDNS                  alert    Domain or IP Related to a Dynamic DNS
       ...

   ここでは、IPレピュテーションカテゴリー「Bot」に分類されたトラフィックを破棄（deny）するよう設定します。
   また、IPレピュテーションカテゴリー「DynDNS」に分類されたトラフィックに対しては何もしない（disable）よう設定します。

       awplus(config-ip-reputation)# category Bot action deny ↓
       awplus(config-ip-reputation)# category DynDNS action disable ↓

   4．IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能を有効化します。これにはprotectコマンドを使います。

       awplus(config-ip-reputation)# protect ↓

設定は以上です。

### ホワイトリスト

ホワイトリストは、特定のIPアドレスをIPレピュテーション機能の分類対象から外す機能です。
IPレピュテーション機能では提供元が管理するデータベースにもとづいて各通信をカテゴリー分けする関係上、重要なホストとの通信が意図せず遮断されてしまうことも起こりえますが、本機能を利用すれば、IPレピュテーションデータベースの内容にかかわらず、特定のIPアドレスとの通信が破棄されないように設定することが可能です。
ホワイトリスト機能の仕様は次のとおりです。

- 最大128個のIPアドレスを登録可能
- パケットの始点または終点IPアドレスがいずれかのIPレピュテーションカテゴリーにマッチしても、該当アドレスがホワイトリストに登録されている場合はカテゴリーなしとして扱い、マッチしたカテゴリーのアクションは実行されない。
- ただし、始点・終点IPアドレスの両方がIPレピュテーションカテゴリーにマッチする場合、一方がホワイトリストに登録されていても、もう一方が登録されていなければ、後者のアドレスがマッチしたカテゴリーのアクションが実行される。

■ ホワイトリストへの登録はwhitelistコマンドで行います。

    awplus(config-ip-reputation)# whitelist 192.0.2.189 ↓

■ ホワイトリストからIPアドレスを削除するには、whitelistコマンドをno形式で実行してください。

    awplus(config-ip-reputation)# no whitelist 192.0.2.189 ↓

### その他

■ IPレピュテーションデータベースの更新チェック間隔は、update-intervalコマンドで変更可能です。初期値は1時間です。

    awplus(config)# ip-reputation ↓
    awplus(config-ip-reputation)# update-interval days 1 ↓

■ IPレピュテーションデータベースは通常自動更新されますが、update nowコマンドで手動更新することも可能です。

    awplus# update iprep_et_rules now ↓

■ IPレピュテーションデータベースの更新ステータスはshow resourceコマンドで確認できます。

    awplus# show resource iprep_et_rules ↓
    --------------------------------------------------------------------------------
    Resource Name          Status       Version   Interval  Last Download
                                                            Next Download Check
    --------------------------------------------------------------------------------
    iprep_et_rules         Sleeping     iprep_et_rules_v3263
                                                  1         None
                                                  hour      Fri 19 Aug 2016 07:36:53

■ IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の有効・無効とIPレピュテーションデータベースの提供元、ホワイトリスト登録数、更新チェック間隔などは、show ip-reputationコマンドで確認できます。

    awplus# show ip-reputation  ↓
    Status:      Enabled (Active)
    Events:      23
    Provider:    Proofpoint
        Resource version: 1.0
        Entry count:      171927
        Status:           Unlicensed
    Whitelist:
        Entry count:      2
    Resource update interval: 1 hour

## ログ

■ IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）のログを記録するには、以下のコマンド（log(filter)）を実行してください。初期設定では本機能のログは記録されません。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

## IPレピュテーションカテゴリー一覧

category actionコマンドのNAMEパラメーターに指定可能なIPレピュテーションカテゴリーは下記のとおりです。
■ providerコマンドで proofpoint を指定した場合に使用可能なカテゴリー

カテゴリー名 （NAMEパラメーター） | 名称 | 説明
CnC | マルウェアC&Cサーバー | 既知のマルウェア（ボット）に命令を送るC&C（指令＆制御）サーバー。このカテゴリーには実際の活動が観測されたものとDGA（Domain Generation Algorithm）にもとづいて予測されたものが含まれる
Bot | マルウェア感染ホスト | マルウェアC&Cサーバーとの通信が観測されたホスト、および、マルウェア（ボット）への感染が明確に認められるホスト
Spam | SPAM送信元ホスト | SPAMの送信が観測されたホスト、および、ブラックリストに登録されておりメールの受信が拒否されているホスト
Drop | 流出情報サイト | 不正に取得されたパスワードやログなどの情報がアップロードされているホスト。マルウェアC&Cサーバーと重複する場合もある。情報をアップロードする側は含まない
SpywareCnC | スパイウェアC&Cサーバー | ユーザーの行動を追跡する目的で使用されていると思われるサーバー。通常の広告配信サイトではなく、ツールバー、ゲーム、無料スクリーンセーバーなどのソフトウェアによって収集された情報の送信先である可能性が高い
OnlineGaming | 疑わしいゲームサイト | ギャンブルサイトやFlashゲームサイトなど、アクセスしてきたPCになんらかのソフトウェアをインストールしてユーザーの行動を外部に送信したり追跡したりするサイト
DriveBySrc | ドライブバイダウンロード誘導サイト | 不正侵入され、ドライブバイダウンロード攻撃サイトへの誘導用にコンテンツを改ざんされたサイト。NeosploitやBlackholeといった攻撃ツールに関係するものが多い
ChatServer | チャットサーバー | チャットやインスタントメッセージ（IRC、Jabber、Google ハングアウト、AIM、ICQ、Baidu、Gadu-Gaduなど）の通信が観測されたサイト。本カテゴリーは該当する通信が行われているかどうかだけを示しており、脅威の有無には関知しない点に注意
TorNode | Torノード | 匿名ネットワークTorの出口ノードと中継ノード
Compromised | 脅威ホスト全般 | 不正侵入されたWebサーバー、ブルートフォース攻撃元ホストなど、悪意のある活動が観測されたホスト全般を表すカテゴリー
P2P | P2Pホスト | P2Pファイル共有ネットワーク（BitTorrent、LimeWire、Kazaa、Qvodなど）のクライアントおよびソースホスト
Proxy | プロキシーサーバー | HTTP、STUN、SOCKSなどのプロキシーサーバーとしての動作が観測されたホスト
IPCheck | IP位置情報サービス | IPアドレスからホストの地理的位置を調べるオンラインサービスの中でも特にマルウェアによって悪用されることが多いサイト
Utility | 有用オンラインサービス | GoogleやBingのように広く知られている有用なオンラインサービスサイト
DDoSTarget | DDoS標的サイト | 実際のトラフィックや攻撃指令の観測結果から、DDoS（分散DoS）攻撃の標的にされていると判断されたサイト
Scanner | 脆弱性スキャナー | 脆弱なWebサイトやオープンリレーメールサーバーの探索、ネットワーク/サービスの調査など、Nessusをはじめとする各種スキャナーソフトの活動が観測されたホスト
Brute_Forcer | ブルートフォース攻撃元ホスト | SSH、IMAP、VNCなどの各種サービスに対するブルートフォース（総当たり）攻撃を行ったことが観測されたホスト
FakeAV | 偽セキュリティーソフト配布サイト | 偽セキュリティーソフトの販売・配布サイト。マルウェアC&Cサーバーと重複することが多い
DynDNS | ダイナミックDNS | ダイナミックDNSの使用が観測されたホスト
Undesirable | 要注意情報サイト | ハッキングツールのフォーラムやアップデートサイトなど、使い方次第では有用だが、悪用も可能な情報を提供しているサイト
Abused TLD | 管理不備のトップレベルドメイン | 適切に管理されておらず、悪用されることの多いトップレベルドメインのDNSサーバーなど
SelfSignedSSL | 証明書不備サイト | SSLサーバー証明書として自己署名証明書や無効な証明書を使っているサイト
Blackhole | DNSシンクホール | 信頼できる組織が運用している既知のDNSシンクホール（ブラックホールDNS）。DNSシンクホールは、以前にC&Cサーバーが使用していたドメインを利用してボットネットの対策や観測を行う場合があるため、マルウェアC&Cサーバーと重複することもある
RemoteAccessService | リモートアクセスサービス | Kaseya、GoToMyPC、Citrixなどのリモートアクセスサービスを提供しているホスト
P2PCnC | 分散型マルウェアC&Cノード | ZeusのようにC&C（指令・制御）機能をP2Pネットワーク上に分散させるタイプのマルウェアC&Cノード
Parking | ドメインパーキング | パークドメイン（取得しただけで使用していないドメイン）およびパークドメインを管理するドメインパーキングサーバー
VPN | VPNサーバー | VPNサーバーとしての動作が観測されたホスト。通信匿名化用VPNサービスの可能性がある
EXE_Source | EXE提供サーバー | EXE（実行）ファイルの提供元とみなされるサーバー。悪意があるものとは限らないが、マルウェアC&Cサーバーと重複するものも多い
Mobile_CnC | モバイルC&Cサーバー | モバイル環境向けのマルウェアC&Cサーバー
Mobile_Spyware_CnC | モバイルスパイウェアC&Cサーバー | モバイル環境向けのスパイウェアC&Cサーバー
Skype_SuperNode | Skypeスーパーノード | Skypeネットワークのスーパーノード
Bitcoin_Related | ビットコインマイニングホスト | ビットコインマイニング（採掘）活動が観測されたホスト。これらのホストでは、不正なビットコインマイニングプログラムによってコンピューター資源が浪費されている可能性がある
DDoSAttacker | DDoS攻撃元ホスト | DDoS（分散DoS）の攻撃元ホスト

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R