[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ipv6 pim sparse-mode nexthop

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`> show ipv6 pim sparse-mode nexthop`

（PIM-SMv6）マルチキャスト送信者への経路情報（リバースパス情報）を表示する。

### 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode nexthop ↓
    Flags: N = New, R = RP, S = Source, U = Unreachable
    Destination           Type  Nexthop Nexthop Nexthop  Nexthop Metric    Pref   Refcnt
                                Num     Addr    Ifindex  Name
    _____________________________________________________________________________________
    2001:db8:10:5::153   .RS.   1       fe80::20e:cff:fe01:facc  2     30  110    1

表 1
Destination | マルチキャスト送信者、または、ランデブーポイント（RP）のIPv6アドレス。以下、本アドレスの経路情報が表示される
Type | 経路エントリーの属性フラグ。フラグにはN（新規）、R（ランデブーポイント）、S（マルチキャスト送信者）、U（到達不能）がある
Nexthop Num | ネクストホップの数。PIM-SMv6ではつねに1
Nexthop Addr | ネクストホップアドレス
Nexthop IfIndex | ネクストホップインターフェースのインデックス番号
Nexthop Name | ネクストホップインターフェース名
Metric | メトリック
Pref | 管理距離（経路選択時の優先度）
Refcnt | 未サポート

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 mroute（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode mroute（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R