[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor default-originate

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} default-originate [route-map NAME]`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} default-originate`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対してデフォルト経路（0.0.0.0/0）を通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、デフォルト経路を通知しないよう設定する。
初期設定ではデフォルト経路を通知しない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`route-map NAME` | ルートマップ名。本オプションを指定している場合、指定したルートマップでpermitされた経路がBGP経路表に登録されているときだけ、該当ピアにデフォルト経路を通知する。本オプションを指定していない場合は、無条件にデフォルト経路を通知する

### 使用例

■ BGPピア10.10.10.5にデフォルト経路を通知するよう設定する。

    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 default-originate ↓

■ BGP経路表に「192.168.0.0/16」が登録されているときだけ、BGPピア10.10.10.7にデフォルト経路を通知するよう設定する。

    awplus(config)# access-list standard defbase permit 192.168.0.0/16 exact-match ↓
    awplus(config)# route-map defcond permit 10 ↓
    awplus(config-route-map)# match ip address defbase ↓
    awplus(config-route-map)# exit ↓
    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.7 default-originate route-map defcond ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor default-originate（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R