[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# tunnel endpoint

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / マルチポイントVPN

`(config-if)# [no] tunnel endpoint {A.B.C.D|HOSTNAME|dynamic}`

対象マルチポイントGREトンネルインターフェースにエンドポイント（対向ルーターのトンネル終端IPアドレス）を追加する。
no形式で実行した場合は指定したエンドポイントを削除する。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態ではエンドポイントは未設定。

### パラメーター

`A.B.C.D` | エンドポイントのIPv4アドレス
`HOSTNAME` | エンドポイントのホスト名
`dynamic` | エンドポイントのアドレスが不定な場合に指定する。IPsecによる保護（tunnel protection ipsec）が有効なマルチポイントGREトンネルインターフェースでのみ有効。本オプションを指定した場合、本装置からトンネル接続を開始することはできず、つねに対向装置から接続を開始する構成となる

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel endpoint（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R