[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor override-capability

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} override-capability`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループとのセッション開始時に行ったオプション機能（ケイパビリティー）の交渉結果を無視して、自身のケイパビリティー設定に基づき動作するよう設定する。
no形式で実行した場合は、ケイパビリティー交渉結果に基づいて動作するよう設定する。
初期設定ではケイパビリティー交渉結果に基づいて動作する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor override-capability（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor capability orf prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability orf prefix-list（BGPモード）
neighbor capability route-refresh（BGPモード）
neighbor dont-capability-negotiate（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R