[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# method

モード: ソフトワイヤーモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-softwire)# method {proprietary|static|dhcp}`

`(config-softwire)# no method`

（LW4o6、MAP-E）対象ソフトワイヤー設定におけるトンネル設定情報の取得方法を指定する。
no形式で実行した場合は取得方法の設定を削除する。
初期状態では取得方法は未設定。
LW4o6やMAP-Eを使用する場合は必ず設定すること。

### パラメーター

`proprietary` | （MAP-E）サービス事業者の独自方式。別途vendor-nameコマンドで事業者名を指定する必要がある
`static` | （MAP-E）静的方式。サービス事業者から提供された情報にもとづき、別途br-addressコマンドで事業者側ルーター（BR）のアドレスを、ruleコマンドでMAPルールを手動設定する必要がある
`dhcp` | （LW4o6、MAP-E）DHCPv6方式。サービス事業者のDHCPv6サーバーから取得する

### 使用例

■ LW4o6用のソフトワイヤー設定において、トンネル設定情報をDHCPv6サーバーから取得するよう設定する。

    awplus(config-softwire)# method dhcp ↓

■ MAP-E用のソフトワイヤー設定において、トンネル設定情報（BRアドレスやMAPルール）を別途vendor-nameコマンドで指定する事業者の独自方式で取得するよう設定する。

    awplus(config-softwire)# method proprietary ↓

### 注意・補足事項

■ ブリッジインターフェース（brX）をMAP-Eの上流インターフェース（upstream-interface）として使用する場合、トンネル設定情報の取得方式はサービス事業者の独自方式（proprietary）のみサポート。
■ LW4o6、MAP-EでDHCPv6方式（dhcp）を使う場合は、upstream-interfaceでのみDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にする必要がある。upstream-interface以外のインターフェースでDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にする構成はサポート対象外。

### コマンドツリー

    softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- method（ソフトワイヤーモード）

### 関連コマンド

br-address（ソフトワイヤーモード）
rule（ソフトワイヤーモード）
show softwire-configuration（特権EXECモード）
tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）
upstream-interface（ソフトワイヤーモード）
vendor-name（ソフトワイヤーモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R