[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ipsec peer

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# show [crypto] ipsec peer PEER`

対向装置ごとにIPsecの情報を表示する。
対向装置を指定しなかった場合はすべての対向装置が対象となる。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能
`PEER` | 対向装置のISAKMP ID。次のいずれかの指定が可能。省略時はすべての対向装置が対象となる
| `HOSTNAME` | 対向装置のホスト名またはユーザー付きホスト名（tunnel remote name）
| `A.B.C.D` | 対向装置のIPv4アドレス（tunnel destination）
| `X:X::X:X` | 対向装置のIPv6アドレス（tunnel destination）

### 使用例

■ 対向装置10.2.2.2に関するIPsecの情報を表示する。

    awplus# show ipsec peer 10.2.2.2 ↓

    10.2.2.2
      IPSEC
        Selector: 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0   tunnel1
        Profile: default
          SA SPI (In:Out): 0c81214a:060e0041
          Proto: esp   Mode: tunnel
          Encryption: aes256       Integrity: sha256       Lifetime: 8h
      ISAKMP
        LocalID: 10.1.1.1
        RemoteID: 10.2.2.2
          SA Cookies (Initiator:Responder) d67a8d47d6c5517b:fb4ad99116e62999
          Ver: 2   Authentication: preshared-key
          Encryption: aes-256-cbc  Integrity: hmacsha256   Lifetime: 24h
          Group: MODP2048 NATT: no  DPD:yes

### 関連コマンド

crypto isakmp key（グローバルコンフィグモード）
tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel local name（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel remote name（インターフェースモード）
tunnel source（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R