[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# encapsulation dot1q

モード: インターフェースモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config-if)# [no] encapsulation dot1q <1-4094>`

対象インターフェース上に802.1Qサブインターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は対象インターフェース上の指定した802.1Qサブインターフェースを削除する。
802.1Qサブインターフェースを作成可能な下位インターフェースは次のとおり。

- Ethernetインターフェース（ethX）
- L2TPv3トンネルインターフェース（tunnelX）
- OpenVPN Tap(L2)トンネルインターフェース（tunnelX）

本コマンドで作成した802.1Qサブインターフェースにはインターフェース名「ethX.Y」、「tunnelX.Y」（Xは同種内でのインターフェース番号、Yは本コマンドで指定するVLAN ID）が割り当てられ、L2インターフェースとして、本コマンドで指定したVLAN IDのタグ付きフレームを送受信するようになる。
これらのサブインターフェースをソフトウェアブリッジに割り当てることで、タグVLANのブリッジングが可能となる。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0上に、VLAN ID「10」、「20」、「30」のタグ付きフレームを送受信する802.1Qサブインターフェース「tunnel0.10」、「tunnel0.20」、「tunnel0.30」を作成し、それぞれを別途作成したソフトウェアブリッジ「11」、「12」、「13」にタグ付きポートとして追加する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# encapsulation dot1q 10 ↓
    awplus(config-if)# encapsulation dot1q 20 ↓
    awplus(config-if)# encapsulation dot1q 30 ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface tunnel0.10 ↓
    awplus(config-if)# bridge-group 11 ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface tunnel0.20 ↓
    awplus(config-if)# bridge-group 12 ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface tunnel0.30 ↓
    awplus(config-if)# bridge-group 13 ↓
    awplus(config-if)# exit ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- encapsulation dot1q（インターフェースモード）

### 関連コマンド

bridge（グローバルコンフィグモード）
bridge-group（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R