[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor activate

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} activate`

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの間でIPv6経路情報の交換を有効化する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの間でのIPv6経路情報の交換を無効化する。
neighbor remote-asコマンドでBGPピアまたはBGPピアグループを設定した直後は、IPv6経路情報の交換は無効。
そのため、本コマンドを実行するまでIPv6経路の交換は開始されない。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### 使用例

■ IPv6 BGPピア2001:db8:2222:10::5を定義し、IPv6経路情報の交換を開始する。

    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# neighbor 2001:db8:2222:10::5 remote-as 65010 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::5 activate ↓

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor activate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

bgp default ipv4-unicast（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R