[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# 設定例集#45: フレッツ 光ネクスト IPv6インターネット接続（IPv6 IPoE、RA方式）

NTT東日本・NTT西日本が提供するフレッツ 光ネクスト回線を利用し、IPv6 IPoE接続によってIPv6インターネットに接続するための設定例です。IPoE接続ではひかり電話の契約有無によってIPv6アドレスの設定方法（IPv6プレフィックスの取得方法）が異なります。本構成はひかり電話を契約していない場合の設定例です。

## 構成

ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1
WAN側（eth1）IPv6アドレス | リンクローカルアドレス
LAN側（eth0）IPv6アドレス | ルーター通知（RA）で取得したIPv6プレフィックスにもとづいて設定
LAN側（eth0）IPv4アドレス | 192.168.1.2/24（Web GUIアクセスなどの管理用）

ここでは、次の方針で設定を行います。

- ルーターのWAN側インターフェース（eth1）で受信したルーター通知（RA）パケットのIPv6プレフィックスにもとづいてLAN側インターフェース（eth0）にIPv6アドレスを設定します。また、受信したRAの送信元IPv6アドレスをIPv6のデフォルトゲートウェイとして登録します。WAN側インターフェースではリンクローカルアドレスを使用します。
- DHCPv6でDNSサーバーアドレスを取得します。
- NDプロキシー機能により、WAN側からLAN側端末へのNS（Neighbor Solicitation）パケットに対し、本製品が自身のMACアドレスでNA（Neighbor Advertisement）を代理応答します。

  > Note

  > > NDプロキシー機能は本構成に特化した機能です。本構成以外での動作はサポート対象外です。

- LAN側に接続されたコンピューターは、本製品のLAN側インターフェースから送信されるRAによってIPv6アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレスを自動設定します。
- ルーターのDNSリレー機能をオンにして、LAN側コンピューターからのDNSリクエストをDNSサーバーに転送します。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にIPv6インターネット、サービス情報サイト（NGN IPv6閉域網）へのアクセスができるようにします。

## 事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-AR4000S-Cloud の仮想マシンに下記インターフェースを割り当て、管理用IPアドレスを設定していることを前提としています。
仮想マシンの設定については「環境別ガイド」をご参照ください。

インターフェース名 | IPv4アドレス | 備考
eth0 | 192.168.1.2/24 | 管理用IPアドレス
eth1 | 未設定 |

> Note

> > 構成が異なる場合はインターフェース名などを適宜読み替えてください。

## ルーターの設定

1. DNS問い合わせ機能を有効にします。これには、ip domain-lookupコマンドを使います。

       ip domain-lookup

2. WANポートeth1にリンクローカルアドレスを自動設定し、RAを受信できるようにします。ただし本例では、実際にRAにもとづくアドレスを設定するのはLAN側インターフェースであるため、初期設定で有効になっているアドレス自動設定（SLAAC）は無効化します。また、WANポートで受信したNSに代理応答するためLAN側インターフェース（eth0）へのNDプロキシー機能を有効にします。これには、ipv6 enable、ipv6 nd accept-ra-pinfo、ipv6 nd proxy interfaceコマンドを使います。

       interface eth1
        ipv6 enable
        no ipv6 nd accept-ra-pinfo
        ipv6 nd proxy interface eth0

3. LAN側インターフェースeth0に対し、WANポートで受信したRAにもとづくIPv6アドレスを自動設定するよう設定します。これにはipv6 address autoconfigコマンドを使います。
   また、LAN側クライアントにIPv6アドレスと設定情報を通知するため、RAの送信を有効にします。これには、ipv6 nd suppress-ra、ipv6 nd dns-serverコマンドを使います。
   IPv6インターフェースの詳細は「IPv6」/「IPv6インターフェース」をご覧ください。
   ※管理用 IPv4アドレス 192.168.1.2/24 は 事前設定時に設定済みのため、ip addressコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.1.2/24
        ipv6 address autoconfig eth1
        no ipv6 nd suppress-ra
        ipv6 nd dns-server eth0

4. IPv6パケット転送機能を有効化します。これにはipv6 forwardingコマンドを使います。

       ipv6 forwarding

5. ファイアウォールのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   外部ネットワークを表すゾーン「ngn」を作成します。
   これには、zone、network、ipv6 subnet、host、ipv6 addressの各コマンドを使います。
   すべてのIPv6アドレスを表すゾーン「all」を作成します。
   これには、zone、network、ipv6 subnetの各コマンドを使います。

       zone all
        network ipv6
         ipv6 subnet ::/0

6. 管理用 IPv4 サブネットを表すゾーン「gui」を作成します。

       zone gui
        network ipv4
         ip subnet 192.168.1.0/24

7. 内部ネットワークを表すゾーン「private_ipv6」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここでは host、ipv6 addressの各コマンドも使います。

       zone private_ipv6
        network lan
         ipv6 subnet ::/0 interface eth0
         host eth0
          ipv6 address dynamic interface eth0

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public_ipv6」を作成します。

       zone public_ipv6
        network wan
         ipv6 subnet ::/0 interface eth1
         host eth1
          ipv6 address dynamic interface eth1

9. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   DHCPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「dhcpv6」を定義します。

       application dhcpv6
        protocol udp
        dport 546 to 547

10. ICMPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「icmpv6」を定義します。

        application icmpv6
         protocol ipv6-icmp

11. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 管理用IPv4サブネット内の通信を許可します
    ・rule 20 - DHCPv6通信を許可します
    ・rule 30 - ICMPv6通信を許可します
    ・rule 40 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 50 - 内部から本製品（LAN側インターフェースに設定したアドレス）への通信を許可します
    ・rule 60 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 70 - 本製品（LAN側インターフェースに設定したアドレス）から内部への通信を許可します
    ・rule 80 - 本製品（LAN側インターフェースに設定したアドレス）から外部への通信を許可します
    ・rule 90 - 本製品（WAN側インターフェースのリンクローカルアドレス）から外部への通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from gui to gui
         rule 20 permit dhcpv6 from all to all
         rule 30 permit icmpv6 from all to all
         rule 40 permit any from private_ipv6 to private_ipv6
         rule 50 permit any from private_ipv6 to private_ipv6.lan.eth0
         rule 60 permit any from private_ipv6 to public_ipv6
         rule 70 permit any from private_ipv6.lan.eth0 to private_ipv6
         rule 80 permit any from private_ipv6.lan.eth0 to public_ipv6
         rule 90 permit any from public_ipv6.wan.eth1 to public_ipv6
         protect

12. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

13. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターのコンフィグ

    !
    ip domain-lookup
    !
    interface eth1
     ipv6 enable
     no ipv6 nd accept-ra-pinfo
     ipv6 nd proxy interface eth0
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.1.2/24
     ipv6 address autoconfig eth1
     no ipv6 nd suppress-ra
     ipv6 nd dns-server eth0
    !
    ipv6 forwarding
    !
    zone all
     network ipv6
      ipv6 subnet ::/0
    !
    zone gui
     network ipv4
      ip subnet 192.168.1.0/24
    !
    zone private_ipv6
     network lan
      ipv6 subnet ::/0 interface eth0
      host eth0
       ipv6 address dynamic interface eth0
    !
    zone public_ipv6
     network wan
      ipv6 subnet ::/0 interface eth1
      host eth1
       ipv6 address dynamic interface eth1
    !
    application dhcpv6
     protocol udp
     dport 546 to 547
    !
    application icmpv6
     protocol ipv6-icmp
    !
    firewall
     rule 10 permit any from gui to gui
     rule 20 permit dhcpv6 from all to all
     rule 30 permit icmpv6 from all to all
     rule 40 permit any from private_ipv6 to private_ipv6
     rule 50 permit any from private_ipv6 to private_ipv6.lan.eth0
     rule 60 permit any from private_ipv6 to public_ipv6
     rule 70 permit any from private_ipv6.lan.eth0 to private_ipv6
     rule 80 permit any from private_ipv6.lan.eth0 to public_ipv6
     rule 90 permit any from public_ipv6.wan.eth1 to public_ipv6
     protect
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R