[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# redistribute

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] redistribute {connected|static|rip|ospf} [route-map NAME]`

（IPv6）指定した種類の非BGP経路をBGP経路表に追加する。これは、非BGP経路をBGPで再通知するための設定。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、指定した種類の非BGP経路をBGP経路表から削除する。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションをオフにする。

### パラメーター

`connected` | インターフェース経路（直結経路）
`static` | スタティック経路（ipv6 routeコマンドで登録した経路）
`rip` | RIPng経路。RIPngインターフェースの直結経路は含まれないので注意
`ospf` | OSPFv3経路。OSPFv3インターフェースの直結経路は含まれないので注意
`route-map NAME` | ルートマップ名。特定の非BGP経路だけを再通知したい場、あるいは再通知したくない場合、また、再通知する経路の属性を任意に設定したい場合などに指定する

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- redistribute（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

network（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R