[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 mld last-member-query-count

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# ipv6 mld last-member-query-count <2-7>`

`(config-if)# no ipv6 mld last-member-query-count`

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターLast Listener Query Countの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<2-7>` | 対象インターフェースでMLDグループ脱退メッセージを受け取ったときに送信するGroup-Specific Membership Queryの送信回数。初期値は2

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld last-member-query-count（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld robustness-variable（インターフェースモード）
show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R