[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# rule

モード: トラフィックコントロールモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-tc)# rule [<1-65535>] [match {APPNAME|any}] from SRC_ENTITY to DST_ENTITY policy NAME`

`(config-tc)# no rule <1-65535>`

QoSルールを追加する。
no形式で実行した場合は指定したルールを削除する。
ルールの指定にはエンティティーとアプリケーションの両定義およびQoSポリシー内のクラス定義を使用するが、これらの定義が不完全な場合（指定したアプリケーションやエンティティーが未定義である、アプリケーション定義でIPプロトコルが未指定、など）、該当ルールは有効にならないので注意。ルールが有効化どうかは、show traffic-control rule config-checkコマンドでチェックできる。
なお、ルールの順番はmove ruleコマンドで変更可能。

### パラメーター

`<1-65535>` | ルール番号。省略時はリストの最後尾に新規ルールが追加される。このときのルール番号決定方法については「注意・補足事項」を参照
`match {APPNAME|any}` | QoSルールの対象とするトラフィックの種類（アプリケーション定義名）。anyはすべてのトラフィックを意味する予約済みキーワード。指定可能なアプリケーションはshow application detailで確認可能。詳細は解説編を参照
`from SRC_ENTITY` | QoSルールの対象とするトラフィックの送信元エンティティー定義名（show entityで一覧表示可能）
`to DST_ENTITY` | QoSルールの対象とするトラフィックの宛先エンティティー定義名（show entityで一覧表示可能）。宛先エンティティーのネットワーク定義では、ip subnet/ipv6 subnetコマンドでサブネットアドレスを関連付ける際にインターフェースの指定が必須（出力インターフェースを特定するため）
`policy NAME` | 条件にマッチしたパケットを処理するQoSポリシー内の末端クラス（キュー）。QoSポリシー（POLICY）内で定義した第一（L1）・第二（L2）・第三（L3）階層クラスのいずれかを「POLICY.L1.L2.L3」の形式で指定する。本パラメーターで指定するクラスは、下位クラスを持たない末端クラスでなくてはならない

### 使用例

■ ゾーン「public」から「private」に宛てたアプリケーション「ssh」のトラフィックを、QoSポリシー「qos-pq」内の第二階層クラス「qos-pq.high.ssh」で処理するためのルールを設定する。

    awplus(config-tc)# rule match ssh from public to private policy qos-pq.high.ssh ↓

■ QoSルール「10」を削除する。ルール番号はshow traffic-control ruleコマンドで確認すること。

    awplus(config-tc)# no rule 10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでルール番号を指定しなかったときはリストの最後尾に新規ルールが追加される。このときのルール番号は次のようにして決まる。

- (1) 原則：既存の最後尾ルールより大きい直近の10の倍数になる
  - ルールが存在しない状態でルール番号を省略して作成したルールの番号は10（有効範囲内にある最小の10の倍数）
  - 最後尾のルール番号が10～18の状態でルール番号を省略して作成したルールの番号は20
- (2) 例外：既存の最後尾ルール番号の一の位が9のときは、「+11」した値（直近ではなくその次の10の倍数）になる
  - 最後尾のルール番号が19の状態でルール番号を省略して作成したルールの番号は20ではなく30（=19+11）
    ※この動作は、既存の最後尾ルールと新規に追加したルールの間に、後から別のルールを挿入する余地を残すため。
- その他：前述の仕様 (1) (2) により、最後尾のルール番号が65529以上の時は、ルール番号を省略して新規ルールを追加することはできない（65529 + 11 = 65540となりルール番号の最大値 65535 を超えてしまうため）。その場合はルール番号を明示的に指定して追加すること。

■ 1つのQoSポリシーを複数のインターフェースに関連付けることは可能だが、1つの出力インターフェースに関連付けられるQoSポリシーは1つだけ。本コマンドのtoパラメーターで指定するエンティティー（DST_ENTITY）に関連付けられたインターフェースが「出力インターフェース」、policyパラメーターで指定するクラスを束ねるQoSポリシーが「QoSポリシー」となる。

### コマンドツリー

    traffic-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- rule（トラフィックコントロールモード）

### 関連コマンド

application（グローバルコンフィグモード）
move rule（トラフィックコントロールモード）
show application（特権EXECモード）
show application detail（特権EXECモード）
show entity（特権EXECモード）
show traffic-control rule（特権EXECモード）
show traffic-control rule config-check（特権EXECモード）
zone（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R