[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show bgp ipv6 neighbors received prefix-filter

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show bgp ipv6 neighbors X:X::X:X received prefix-filter`

（IPv6）指定したIPv6 BGPピアからORF（アウトバウンド・ルートフィルタリング）によって受信したプレフィックスフィルター情報をすべて表示する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス

### 使用例

    awplus> show bgp ipv6 neighbors 2001:db8:2222:10::5 received prefix-filter ↓
    Address family: IPv6 Unicast
    ipv6 prefix-list 2001:db8:2222:10::5.2.1: 1 entries
       seq 5 permit 2001:db8:1000::/48 le 64

### 関連コマンド

neighbor capability orf prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor filter-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor route-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors routes（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R