[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show bridge macaddr

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`> show bridge macaddr [IFRANGE]`

ソフトウェアブリッジ（ブリッジインターフェース）のフォワーディングデータベースを表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | ブリッジインターフェース名（brX）。「X」はbridgeコマンドでソフトウェアブリッジを作成するときに指定した番号。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのブリッジインターフェースが対象となる

### 使用例

■ すべてのソフトウェアブリッジのフォワーディングデータベースを表示する。

    awplus> show bridge macaddr br1 ↓
    Bridge Name      Interface        mac addr             is local?  ageing
    ------------------------------------------------------------------------
    br1              tunnel0          0a:6c:e7:ca:54:46    yes          0
    br1              eth2             00:1a:eb:92:a4:bd    yes          0
    br1              eth2             5c:f9:dd:ff:c8:d2     no          4
    br1              eth2             b8:6b:23:5e:65:23     no          4
    br1              eth2             f8:b1:56:c6:fa:dd     no          0
    br1              eth2             f8:b1:56:c6:fc:1a     no          1
    br1              eth2             f8:b1:56:c7:01:f4     no          5
    br11             tunnel0.10       0a:6c:e7:ca:54:46    yes          0
    br11             eth2.10          00:1a:eb:92:a4:bd    yes          0
    br12             tunnel0.20       0a:6c:e7:ca:54:46    yes          0
    br12             eth2.20          00:1a:eb:92:a4:bd    yes          0
    br13             tunnel0.30       0a:6c:e7:ca:54:46    yes          0
    br13             eth2.30          00:1a:eb:92:a4:bd    yes          0

表 1
Bridge Name | ソフトウェアブリッジのインターフェース名（ブリッジインターフェース名）
Interface | 該当MACアドレスを持つ機器が存在するL2インターフェース（ブリッジポート）
mac addr | MACアドレス
is local? | 本製品自身のMACアドレスかどうか
ageing | MACアドレス新規登録または登録更新後の経過時間（秒）。本製品自身のMACアドレス（is localがyesのMACアドレス）ではつねに0

### 関連コマンド

ageing-time（インターフェースモード）
bridge（グローバルコンフィグモード）
bridge-group（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R