[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor next-hop-self

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} next-hop-self`

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに経路情報を通知するとき、NEXT_HOP属性を自身のIPアドレスに無条件で書き換えるよう設定する。
no形式で実行した場合は、NEXT_HOP属性の無条件書き換えを行わないよう設定する。
初期設定ではNEXT_HOP属性の無条件書き換えは行わない。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor next-hop-self（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R