[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip dhcp-relay agent-option remote-id

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config-if)# ip dhcp-relay agent-option remote-id REMOTEID`

`(config-if)# no ip dhcp-relay agent-option remote-id`

対象インターフェース上で動作するDHCP リレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）のRemote-ID サブオプションとして文字列を付加する。
no 形式で実行した場合は、Remote-ID サブオプションをデフォルトに戻す。

### パラメーター

`REMOTEID` | 63 文字以内の文字列（英数字、ハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）、シャープ（"#"））で指定する。大文字小文字は区別される。デフォルトは本製品のMACアドレス。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay agent-option remote-id myid ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-relay agent-option remote-id（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）
ip dhcp-relay agent-option checking（インターフェースモード）
show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R