[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show bridge

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`> show bridge [IFRANGE]`

ソフトウェアブリッジ（ブリッジインターフェース）の情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | ブリッジインターフェース名（brX）。「X」はbridgeコマンドでソフトウェアブリッジを作成するときに指定した番号。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのブリッジインターフェースが対象となる

### 使用例

■ すべてのブリッジインターフェースの情報を表示する。

    awplus> show bridge ↓
    Bridge Name     Ageing Timer    Interfaces   Protected
    ------------------------------------------------------
    br11                    300     tunnel0.10          no
                                    eth2.10             no
    br12                    300     tunnel0.20          no
                                    eth2.20             no
    br13                    300     tunnel0.30          no
                                    eth2.30             no

表 1
Bridge Name | ソフトウェアブリッジのインターフェース名（ブリッジインターフェース名）
Ageing Timer | MACアドレス保持時間（秒）
Interfaces | 該当ソフトウェアブリッジに割り当てられたL2インターフェース（ブリッジポート）の一覧
Protected | 保護ポート（port-protectedオプション）かどうか

### 関連コマンド

ageing-time（インターフェースモード）
bridge（グローバルコンフィグモード）
bridge-group（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R