[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show pbr rules

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ポリシーベースルーティング

`> show pbr rules [<1-500>]`

ポリシーベースルーティング（PBR）のルールに関する全般的な情報を表示する。

### パラメーター

`<1-500>` | 指定したPBRルールを表示する。省略時はすべてのPBRルールを表示する

### 使用例

    awplus# show pbr rules ↓
    Statistics:
    -------------------------------------------------------------------------------
    Route table usage: 1/500
    Total number of configured PBR-rules = 2
    -------------------------------------------------------------------------------

    PBR-Rule 10
    -------------------------------------------------------------------------------
    Active:                Yes
    Match:                 tftp
    From:                  private.vlan10
    To:                    any
    Profile:               tunnelquality
      latency bad above                 :  100 ms
      latency good below                :  - ms
      jitter bad above                  :  30 ms
      jitter good below                 :  - ms
      pktloss bad above                 :  10.0 %
      pktloss good below                :  - %
      Consecutive success good when     :  -
      Consecutive loss bad when         :  -
      Consecutive loss unreachable when :  -
      preference:          lowest packet loss rate
    Group:                   tunnelgroup
      Member:                10
        Next-hop:            tunnel0
        Probe:               PROBE0
        Probe status:        enabled
        Latency:             1 ms
        Jitter:              0 ms
        Loss Rate:           0.0 %
        Consecutive Success: 100
        Combined metric:     0.0/10
      Member:                20
        Next-hop:            tunnel1
        Probe:               PROBE1
        Probe status:        enabled
        Latency:             1 ms
        Jitter:              0 ms
        Loss Rate:           0.0 %
        Consecutive Success: 100
        Combined metric:     0.0/10
    Last Change:
      Current Nexthop(s):  tunnel1
      Previous Nexthop(s): tunnel1
      Change Time:         30 Mar 2018 11:34:16
      Causes:              Rx probe 'PROBE1', latency (1<=100) ms,
                           jitter (1<=30) ms, pktloss (0.00<=10.00) %
      Decision:            only link within thresholds
    Change Count:          1
    ...

### 関連コマンド

ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
ipv6 policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
linkmon group（グローバルコンフィグモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon profile（グローバルコンフィグモード）
preference（リンク性能プロファイルモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）
show pbr rules brief（特権EXECモード）
show pbr rules group（非特権EXECモード）
show pbr rules profile（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R