[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# tunnel softwire-disable-dad

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-if)# [no] tunnel softwire-disable-dad`

対象トンネルインターフェース（MAP-E）において、MAP-E IPv6アドレスに対するアドレス重複確認（DAD）を無効にする。
no形式で実行した場合はMAP-E IPv6アドレスに対するDADを有効にする。
初期設定ではDADが有効。

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0でMAP-E IPv6アドレスに対するDADを無効化する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel softwire-disable-dad ↓

■ トンネルインターフェースtunnel0でMAP-E IPv6アドレスに対するDADを再度有効化する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# no tunnel softwire-disable-dad ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel softwire-disable-dad（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show softwire-configuration（特権EXECモード）
softwire-configuration（グローバルコンフィグモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R