[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# aaa local authentication attempts max-fail

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# aaa local authentication attempts max-fail <1-32>`

`(config)# no aaa local authentication attempts max-fail`

ログイン試行回数を変更する。
no形式で実行した場合はログイン試行回数を初期値に戻す。
本コマンドで指定した回数連続してログインに失敗すると、失敗したユーザーは一定時間（初期設定は5分）ログインできなくなる。失敗したユーザー以外ではログイン可能。
この期間はaaa local authentication attempts lockout-timeコマンドで変更できる。

### パラメーター

`<1-32>` | ログイン試行回数。初期値は5

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa local authentication attempts max-fail（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa local authentication attempts lockout-time（グローバルコンフィグモード）
clear aaa local user lockout（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R