[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# tunnel provisioned upstream-interface

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 国内標準プロビジョニング方式

`(config-if)# tunnel provisioned upstream-interface IFNAME`

`(config-if)# no tunnel provisioned upstream-interface`

国内標準プロビジョニング方式を利用する対象インターフェースにおいて、プロビジョニングサーバーとの通信や事業者側ルーター（トンネル終端装置）とのトンネル通信に用いるIPv6インターフェース（上流インターフェース）を指定する。
no形式で実行した場合は上流インターフェースの指定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`IFNAME` | IPv6インターフェース名

### 使用例

■ 上流インターフェースとしてeth0を使用するよう設定する。

    awplus(config-if)# tunnel provisioned upstream-interface eth0 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel provisioned upstream-interface（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode provisioned（インターフェースモード）
tunnel provisioned authentication（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R