[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# 設定例集#107: Webリダイレクト・プロキシーモードによるOffice365トラフィックのプロキシー回避

拠点側から外部への通信をセンター経由で行う構成において、センター側のルーターAでWebリダイレクト・プロキシーモードを使用し、拠点から外部への通信は原則としてプロキシーサーバーにリダイレクトしながら、Office365の通信だけは例外的にプロキシーサーバーを経由させず、ルーターAから直接ゲートウェイルーターに転送する設定例です。
本例ではルーターAを本製品とし、ルーターBは弊社AT-AR4050Sを想定しています。
これは次の流れで実現されます。

1. ルーターAのDPI機能でOffice365のアプリケーションを判別する
2. ルーターAのDPI学習機能でOffice365のアプリケーションの情報を記憶する
3. 学習後に開始されたOffice365通信は、ルーターAのWebリダイレクト対象から除外され、プロキシーサーバーを経由せずルーターAから直接ゲートウェイルーターに転送されてOffice365サーバーに到達する

この例では、アプリケーションコントロール（DPI）機能において、製品内蔵のアプリケーションシグネチャデータベースを用いていますが、サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使う場合の設定については、備考をご覧ください。

> Note

> > サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用するにはアニュアルライセンスが必要です

## 構成

| ルーターA (センター) | ルーターB (拠点)
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth2 | eth1
WAN側（eth2/eth1）IPアドレス | 10.0.0.1/24 | 10.0.0.2/24
LAN側（eth0）IPアドレス | 192.168.10.1/24 |
LAN側（eth1/vlan1）IPアドレス | 192.168.20.1/24 | 192.168.100.1/24
DNSサーバー | 192.168.20.100 | 192.168.20.100

[プロキシーサーバー]

- IPアドレス：192.168.10.100
- ポート：3128

## 事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-AR4000S-Cloud の仮想マシンに下記インターフェースを割り当て、管理用IPアドレスを設定していることを前提としています。
仮想マシンの設定については「環境別ガイド」をご参照ください。

インターフェース名 | IPv4アドレス | 備考
eth0 | 192.168.10.1/24 | 管理用IPアドレス
eth1 | 未設定 |
eth2 | 未設定 |

> Note

> > 構成が異なる場合はインターフェース名などを適宜読み替えてください。

## ルーターA（本製品）の設定

1. DNS問い合わせ機能を有効にします。これには、ip domain-lookupコマンドを使います。

       ip domain-lookup

2. WAN側インターフェースeth2にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface eth2
        ip address 10.0.0.1/24

3. LAN側インターフェースeth0のIPアドレスは、事前設定時に設定済みのため、次のコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.10.1/24

4. LAN側インターフェースeth1にIPアドレスを設定します。

       interface eth1
        ip address 192.168.20.1/24

5. アプリケーションコントロール（DPI）およびDPI学習機能の設定を行います。
   また、エンティティー別詳細統計（アプリケーションごとの送信パケット数、受信パケット数、送信バイト数、受信バイト数）も有効にします。
   これには、dpi、provider、counters detailed、learning、enableの各コマンドを使います。
   アプリケーションコントロール（DPI）の詳細は「UTM」/「アプリケーションコントロール（DPI）」をご覧ください。

       dpi
        provider built-in
        counters detailed
        learning
        enable

6. Webリダイレクト・プロキシーモードの設定を行います。LAN側からのWebアクセスをセンター側のプロキシーサーバーに透過的に転送する設定です。
   ・Webリダイレクトの設定開始（web-redirect）
   ・プロキシーモードへの切り替え（mode）
   ・プロキシーサーバーの指定（proxy-host）
   ・Office365アプリケーション通信の除外（exclude app）
   ・Webリダイレクト機能の有効化（enable）
   Webリダイレクトの詳細は「トラフィック制御」/「Webリダイレクト」をご覧ください。

       web-redirect
        mode proxy
        proxy-host 192.168.10.100 port 3128
        exclude app office365
        enable

7. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターBのLAN側（192.168.100.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。

       ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.100
       ip route 192.168.100.0/24 10.0.0.2

8. 以上で設定は完了です。

       end

## ルーターB（AR4050S）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. DNS問い合わせ機能を有効にします。これには、ip domain-lookupコマンドを使います。

       ip domain-lookup

3. eth1、vlan1インターフェースにそれぞれIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface eth1
        ip address 10.0.0.2/24

       interface vlan1
        ip address 192.168.100.1/24

4. DNSリレー機能の転送先DNSサーバーアドレスを手動設定します。これには、ip name-serverコマンドを使います。

       ip name-server 192.168.20.100

5. デフォルト経路をルーターAに向けます。これにはip routeコマンドを使います。

       ip route 0.0.0.0/0 10.0.0.1

6. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
   DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

       ip dns forwarding

7. 以上で設定は完了です。

       end

## 備考：サンドバイン社のアプリケーションシグネチャデータベースを使う場合

製品内蔵のアプリケーションシグネチャデータベースではなく、サンドバイン社が提供するデータベースを使用する場合は一部の設定を変更する必要があります。

> Note

> > サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用するにはアニュアルライセンスが必要です

以下、変更点だけを示します。

1. アプリケーションシグネチャデータベースの提供元をサンドバイン社（procera）に変更します。

       dpi
        provider procera
        counters detailed
        learning
        enable

2. Webリダイレクト・プロキシーモードの動作対象から除外するアプリケーション名を「office365」から「office」に変更します。

       web-redirect
        mode proxy
        proxy-host 192.168.10.100 port 3128
        exclude app office
        enable

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ルーターA（本製品）のコンフィグ

    !
    ip domain-lookup
    !
    interface eth2
     ip address 10.0.0.1/24
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    interface eth1
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    dpi
     provider built-in
     counters detailed
     learning
     enable
    !
    web-redirect
     mode proxy
     proxy-host 192.168.10.100 port 3128
     exclude app office365
     enable
    !
    ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.100
    ip route 192.168.100.0/24 10.0.0.2
    !
    end

## ルーターB（AR4050S）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    ip domain-lookup
    !
    interface eth1
     ip address 10.0.0.2/24

    interface vlan1
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    ip name-server 192.168.20.100
    !
    ip route 0.0.0.0/0 10.0.0.1
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R