[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# area range

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# area AREAID range A.B.C.D/M [advertise] [cost <0-16777215>]`

`(config-router)# area AREAID range A.B.C.D/M not-advertise`

`(config-router)# no area AREAID range A.B.C.D/M`

（ABRでのみ有効）エリア間経路（タイプ3LSA）の集約設定（集約経路エントリー）を追加する。
no形式で実行した場合は、集約経路エントリーを削除する。
エリア間経路の集約経路エントリーは、指定したネットワークの範囲におさまる、より具体的なエリア内経路を1つにまとめるもの。たとえば、集約経路エントリー「192.168.0.0/19」（192.168.0.0～192.168.31.255の範囲に相当）を作成すると、この範囲におさまるエリア内経路「192.168.10.0/24」「192.168.20.0/24」「192.168.30.0/24」は、1つのネットワークサマリーLSA（タイプ3LSA）「192.168.0.0/19」に集約された上で他のエリアに通知される（広告しない設定も可能）。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`A.B.C.D/M` | 集約後のネットワークアドレス（プレフィックス）。A.B.C.D/Mに包含される個々のエリア内経路は1つの経路A.B.C.D/Mに集約される
`advertise` | A.B.C.D/Mに包含されるエリア内経路を1つのタイプ3LSA「A.B.C.D/M」に集約してから他のエリアに通知する。advertise、not-advertiseのどちらも指定しなかった場合はadvertiseを指定したものとみなされる
`cost <0-16777215>` | 集約経路のコスト（メトリック）。自動計算された値ではなく、任意の値を使いたいときに指定する
`not-advertise` | A.B.C.D/Mに包含されるエリア内経路を他エリアに通知しない

### 使用例

■ エリア2のABRにおいて、エリア2内の経路情報を172.16.0.0/18に集約してから他エリアに通知するよう設定する。

    awplus(config-router)# area 2 range 172.16.0.0/18 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area range（OSPFモード）

### 関連コマンド

compatible rfc1583（OSPFモード）
show ip ospf database summary（非特権EXECモード）
show ip ospf route（非特権EXECモード）
summary-address（OSPFモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R