[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# tunnel inline-processing

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-if)# [no] tunnel inline-processing`

対象IPsecトンネルインターフェースで受信したパケット（受信後カプセル化を解除したパケット）に対して、下記UTM機能の直接処理（inline-processing）を有効にする。
no形式で実行した場合は該当パケットに対するUTM機能の直接処理を無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドの対象になるUTM機能は以下のとおり。

- アプリケーションコントロール（DPI）
- 侵入防御（IPS）
- IPレピュテーション
- URLフィルター

同様な働きを持つtunnel security-reprocessingコマンドとの最大の違いは、security-reprocessingでは UTM各機能の処理を IPsecパケットの復号前と復号後（カプセル化解除後）の2回行うのに対し、inline-processing では復号後の1回だけ行う点。これにより、IPsecトンネルとDPIを併用する環境においてパケット処理の負荷軽減が見込まれる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはIPsecトンネルインターフェースに対してのみ有効。IPsec以外のトンネルインターフェースで前記UTM機能を使用する場合はtunnel security-reprocessingコマンドを使用すること。
■ 本コマンドとtunnel security-reprocessingは同時に設定することが可能。その場合、本コマンドを設定したIPsecトンネルインターフェースではinline-processingが、それ以外のトンネルインターフェースではsecurity-reprocessingが動作する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel inline-processing（インターフェースモード）

### 関連コマンド

dpi（グローバルコンフィグモード）
ip-reputation（グローバルコンフィグモード）
ips（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
show tunnel inline-processing counters（特権EXECモード）
tunnel mode gre（インターフェースモード）
tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）
tunnel mode ipsec（インターフェースモード）
tunnel mode ipsec multipoint（インターフェースモード）
tunnel mode l2tp v3（インターフェースモード）
tunnel security-reprocessing（グローバルコンフィグモード）
tunnel source（インターフェースモード）
url-filter（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R