[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# terminal monitor

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`# terminal [no] monitor`

`# no terminal monitor`

本コマンドを入力した端末において、ターミナルモニター（端末画面へのmonitorログの表示）を有効にする。各端末からログインした直後は無効。
「terminal no monitor」またはno形式で実行した場合はターミナルモニターを無効にする。
monitorログは初期状態で定義されているログ出力先の1つで、初期設定ではすべてのメッセージ（debuggingレベル以上のメッセージ）が出力されるようになっている。出力されるメッセージの条件は、log(filter)コマンドで変更できる。
なお、ターミナルモニターは現行のログインセッションにおいてのみ有効なので、ログアウトすると無効になる。

### 使用例

    awplus# terminal monitor ↓
    01:09:10 syslog: 2. init app syslog-ng sessPt=268908776, addr=805392384
    01:09:35 login: pam_unix(login:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=pts/1 ruser= rhost=localhost  user=manager
    01:09:36 login: FAILED LOGIN 1 FROM localhost FOR manager, Authentication failure
    01:09:38 login: pam_unix(login:session): session opened for user manager by (uid=0)
    01:09:38 login: LOGIN ON pts/1 BY manager FROM localhost
    ...

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R