[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# password-reset address

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# password-reset address {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

`(config)# no password-reset address`

パスワードリセット用リンク（URL）のホスト部分（下記の<ADDRESS>）にセットするIPアドレスまたはホスト名（パスワードリセット用アドレス）を設定する。
no形式で実行した場合は、パスワードリセット用アドレスの設定を削除する。

    https://<ADDRESS>/xxxx ...

### パラメーター

`A.B.C.D` | IPv4アドレス
`X:X::X:X` | IPv6アドレス
`HOSTNAME` | ホスト名

### 使用例

■ パスワードリセット用アドレスとして「192.168.10.1」を設定する。

    awplus(config)# password-reset address 192.168.10.1 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- password-reset address（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show password-reset（特権EXECモード）
username email（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R