[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# bgp bestpath compare-confed-aspath

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp bestpath compare-confed-aspath`

（IPv4/IPv6）BGPの経路選択プロセスにおいて、AS_PATH属性の長さを比較するときに、ASコンフェデレーション内部のASパス長（サブASのパス長）も考慮するよう設定する。
no形式で実行した場合は、サブASのパス長を無視するよう設定する。
初期設定ではサブASのパス長を無視する。

### 注意・補足事項

■ bgp bestpath as-path ignoreコマンドでAS_PATH属性を使わないよう設定している場合、本コマンドの設定は意味を持たない。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp bestpath compare-confed-aspath（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp bestpath as-path ignore（BGPモード）
bgp confederation identifier（BGPモード）
bgp confederation peers（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R