[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip pim hello-holdtime

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# ip pim hello-holdtime <1-65535>`

`(config-if)# no ip pim hello-holdtime`

（PIM-SM）対象インターフェースで受信したHelloメッセージの保持時間（Hello Holdtime）を変更する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
本コマンドでHello Holdtimeを明示的に設定していない場合、Hello HoldtimeはHello Period×3.5に設定される（Hello Periodはip pim hello-intervalコマンドで変更可能）。また、ip pim hello-intervalコマンドでHello Periodを変更した結果、Hello HoldtimeがHello Periodよりも小さくなった場合も、同じようにHello Holdtimeが自動変更される。

### パラメーター

`<1-65535>` | 受信したHelloメッセージの保持時間（Hello Holdtime）。単位は秒。Hello Period（ip pim hello-intervalコマンド）よりも小さい値は指定できない。未設定時はHello Period×3.5に設定される。Hello Periodの初期値は30なので、Hello Holdtimeの初期値は30×3.5で105となる

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim hello-holdtime（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip pim hello-interval（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R