[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# synchronization

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] synchronization`

（IPv6）BGPとIGPの同期を取るように設定する。
no形式で実行した場合はBGPとIGPの同期をとらないように設定する。
初期設定ではBGPとIGPの同期を取らない。
「BGPとIGPの同期を取る」とは、「iBGPピアから学習した経路を実際に利用する前に、同じ経路をIGP（RIPng、OSPFv3など）で学習しているかどうかをチェックし、IGPで未学習の場合はiBGPピアから学習した経路を使わない」という動作を指す。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- synchronization（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf route（非特権EXECモード）
show ipv6 rip（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R