[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ip pbr route

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ポリシーベースルーティング

`# show ip pbr route [<1-500>]`

IPv4のポリシーベースルーティング（PBR）設定を通常のIPv4経路とともに表示する。

### パラメーター

`<1-500>` | ルール番号（IPv4/IPv6共通）。指定したルールにもとづくIPv4 PBR経路だけを表示したい場合に指定する。省略時はすべてのルールに加え、通常のIPv4経路も表示される

### 使用例

■ IPv4のPBR設定を表示する。「Route table: policy-route X」がPBRルールXによるIPv4 PBR経路を表す。「Route table: main」セクションには通常のIPv4経路が表示される。

    awplus# show ip pbr route ↓
    Route table: main
        10.1.1.0/24 is directly connected, eth1
        172.31.0.0/17 is directly connected, tunnel1
        10.37.236.0/24 is directly connected, tunnel2

    Route table: policy-route 10
        default via 10.37.236.65, tunnel2

### 関連コマンド

ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show pbr rules（非特権EXECモード）
show pbr rules brief（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R