[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# rule

モード: ソフトワイヤーモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-softwire)# rule <0-65535> ipv4-prefix A.B.C.D/M ipv6-prefix X:X::X:X/M [ea-length <0-48>|psid-length <0-15> [psid VALUE]] [offset <0-16>] [forwarding]`

`(config-softwire)# no rule <0-65535>`

（MAP-E）対象ソフトワイヤー設定にMAPルールを手動追加する。
no形式で実行した場合は指定したMAPルールを削除する。
初期状態では未設定。
本コマンドを実行するためには、あらかじめmethodコマンドでstaticを指定しておく必要がある。また、staticを指定した場合は必ず本コマンドも設定すること。

### パラメーター

`<0-65535>` | ルール番号
`ipv4-prefix A.B.C.D/M` | IPv4プレフィックス
`ipv6-prefix X:X::X:X/M` | IPv6プレフィックス
`ea-length <0-48>` | EAビット（Embedded Address）の長さ
`psid-length <0-15>` | ポートセットID（PSID）の長さ
`psid VALUE` | ポートセットID（PSID）。`VALUE`には 0～65535 の10進数か「0x」を前置した16進数で指定する
`offset <0-16>` | ポートセットID（PSID）オフセット
`forwarding` | 該当ルールをフォワードマッピングルール（FMR）としても機能させる場合に指定する。省略時はベーシックマッピングルール（BMR）としてのみ機能する

### コマンドツリー

    softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- rule（ソフトワイヤーモード）

### 関連コマンド

br-address（ソフトワイヤーモード）
method（ソフトワイヤーモード）
show softwire-configuration（特権EXECモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R