[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip ospf disable all

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# [no] ip ospf disable all`

対象インターフェースでOSPFを無効にする。本設定はnetworkコマンドよりも優先される。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでOSPFを有効にする。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf disable all（インターフェースモード）

### 関連コマンド

network（OSPFモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R