[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# atmf area password

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# atmf area NAME password [8] WORD`

`(config)# no atmf area NAME password`

AMFエリアのパスワードを設定、入力する。
no形式で実行した場合は設定したパスワードを無効にする。

### パラメーター

`NAME` | AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する。
`8` | 後続のWORDがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、パスワードを手入力するときには使用しないこと（後述の使用可能文字の制限は暗号化済みパスワードには適用されない）
`WORD` | パスワード。半角英数字8文字以上32文字以下。大文字小文字を区別する。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAMFコントローラーとローカルマスターでのみ有効。
■ 本コマンドはx900シリーズ、AT-DC2552XSではサポート対象外。
■ AMFセキュアモードでは、AMFエリアのパスワード設定は不要。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf area password（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf area id（グローバルコンフィグモード）
show atmf area（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R