[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip-reputation

モード: グローバルコンフィグモード --> IPレピュテーションモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`(config)# [no] ip-reputation`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の設定を行うためIPレピュテーションモードに移行する。
no形式で実行した場合はIPレピュテーションモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ IPレピュテーションの設定を開始する。

    awplus(config)# ip-reputation ↓
    awplus(config-ip-reputation)#

■ IPレピュテーションモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no ip-reputation ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip-reputation（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- category action（IPレピュテーションモード）
             +- protect（IPレピュテーションモード）
             +- provider（IPレピュテーションモード）
             +- update-interval（IPレピュテーションモード）
             +- whitelist（IPレピュテーションモード）

### 関連コマンド

show ip-reputation（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R