[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# bgp bestpath med remove-recv-med

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp bestpath med remove-recv-med`

（IPv4/IPv6）BGPピアから受信するアップデートメッセージから、MULTI_EXIT_DISC（MED）属性を削除するよう指定する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効にする。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp bestpath med remove-recv-med（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp bestpath med remove-send-med（BGPモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R