[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# egress-vlan-id

モード: RADIUSサーバー・ユーザーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv-group)# egress-vlan-id <1-4094> [tagged|untagged]`

`(config-radsrv-group)# no egress-vlan-id`

対象ユーザーグループに割り当てるイーグレスVLANの情報を設定する。
no形式で実行した場合は対象ユーザーグループに割り当てるイーグレスVLANの情報を削除する。
本コマンドで設定したイーグレスVLANの情報は、対象グループユーザーの認証成功時にRADIUS属性Egress-VLANID(56)として送信される。

### パラメーター

`<1-4094>` | イーグレスVLANのVLAN ID
`tagged|untagged` | イーグレスVLANでの通信にタグ付きパケットを使うかタグなしパケットを使うかを指定する。ボイスVLANを動的設定するときはtaggedを指定すること

### 注意・補足事項

■ イーグレスVLANの情報を通知する場合は、egress-vlan-idコマンドかegress-vlan-nameコマンドのどちらか一方だけを設定すること。

### コマンドツリー

    group (RADIUSサーバーモード)
        |
        +- egress-vlan-id（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）

### 関連コマンド

egress-vlan-name（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）
show radius local-server group（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R