[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# IP / UDPブロードキャストヘルパー

UDPブロードキャストヘルパー（UDPヘルパー、IPヘルパー）は、特定サービスポート宛てのUDPブロードキャストを、あらかじめ指定したIPアドレス（ユニキャスト、ブロードキャスト）に転送する機能です。この機能は、サブネットで分割されたWindowsネットワークにおいて、クライアントに特別な設定を施さずに別サブネットのドメインコントローラにログインさせたいような場合に便利です。

## 基本設定

UDPブロードキャストヘルパー機能の基本的な設定方法について説明します。

1. グローバルコンフィグモードのip forward-protocol udpコマンドで、転送対象のUDPブロードキャストパケット（終点UDPポート）を指定します。

       awplus(config)# ip forward-protocol udp 137 ↓
       awplus(config)# ip forward-protocol udp 138 ↓

   > Note

   > > DHCP/BOOTPパケット（終点ポート67、68）の転送には、本機能ではなくDHCPリレー機能を使ってください。詳しくは「IP付加機能」の「DHCPリレー」をご覧ください。

2. 転送元のIPインターフェース（UDPブロードキャストパケットを最初に受信するIPインターフェース）を指定してインターフェースモードに入り、ip helper-addressコマンドで転送先のIPアドレスを指定します。

       awplus(config)# interface eth0 ↓
       awplus(config-if)# ip helper-address 192.168.20.5 ↓

基本設定は以上です。
これで、eth0で受信したUDPブロードキャストパケットのうち、終点ポート番号が137または138のものが、192.168.20.5に転送されるようになります。

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R