[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# exclude mac

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# [no] exclude mac TARGET`

Webリダイレクト機能の動作対象外にするクライアントのMACアドレスを指定する。
no形式で実行した場合は指定した除外クライアントの設定を削除する。
初期状態では除外クライアントは存在しない。

### パラメーター

`TARGET` | 除外クライアントのアドレス。次のいずれかの形式で指定する。
| `XX:XX:XX:XX:XX:XX` | MACアドレス
| `XX:XX:XX` | MACアドレスの先頭3オクテット（ベンダーコード（OUI））

### 使用例

■ MACアドレス00:00:5E:00:53:85を持つクライアントをWebリダイレクトの対象外とする。

    awplus(config-web-redirect)# exclude mac 00:00:5E:00:53:85 ↓

### 注意・補足事項

■ MACアドレスによる除外指定はIPv4クライアントに対してのみ有効。
■ 本コマンドでクライアントを除外するためには、該当クライアントが本製品と同じL2ネットワークに接続されている必要がある。クライアントと本製品の間にL3装置（他のルーターなど）が存在している場合、本製品が受信するMACアドレスは介在するL3装置のMACアドレスになるため。

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- exclude mac（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

exclude ip（Webリダイレクトモード）
show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R